**Шумоизоляция Премиум**

**Пол в салоне и багажный отсек:**1 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа), 2 слой - (Blockshot или Silshot)

**Арки:** 1 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа), 2 слой – (Blockshot или Silshot)

**Крылья:** 1 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа), 2 слой – (Blockshot или Silshot)

**Потолок:** 1 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа), 2 слой – Soft Wave или Виолон Вэл

**Двери:** 1 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа), 2 слой – (Integra или Barier lite) 3 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа), 4 слой – Soft Wave или Виолон Вэл

**Дверь багажника:** 1 слой **-** Вибропласт(G-line или Альфа), 2 слой – Soft Wave или Виолон Вэл

**Капот:** 1 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа)

**Шумоизоляция Премиум+**

**Пол в салоне и багажный отсек:** 1 слой - Вибропласт (D-line или AIR), 2 слой – Titan

**Арки:** 1 слой - Вибропласт (D-line или AIR), 2 слой – (Titan(если позволяет технологический зазор) или Blockshot/Silshot)

**Крылья:** 1 слой - Вибропласт (D-line или AIR), 2 слой –(Titan(если позволяет технологический зазор) или Blockshot/Silshot)

**Потолок:** 1 слой - Вибропласт (D-line или AIR), 2 слой – Soft Wave или Виолон Вэл

**Двери: :** 1 слой - Вибропласт (D-line или AIR), слой – (Integra или Barier lite) 3 слой **–** Вибропласт (D-line или AIR), 4 слой – Soft Wave или Виолон Вэл

**Дверь багажника:** 1 слой - Вибропласт (D-line или AIR), 2 слой – Soft Wave или Виолон Вэл

**Капот:** 1 слой - Вибропласт (D-line или AIR)

**Шумоизоляция Дверей**

**Стандарт:**

**Двери:** 1 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа), 2 слой – (Integra или Barier lite) 3 слой **–** Вибропласт (G-line или Альфа), 4 слой – Soft Wave или Виолон Вэл

**Премиум+:**

**Двери: :** 1 слой - Вибропласт (D-line или AIR), слой – (Integra или Barier lite) 3 слой **–** Вибропласт(D-line или AIR), 4 слой – Soft Wave или Виолон Вэл